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	序号
	
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	CT医生操作室塑钢窗更换
	金属(塑钢)窗
	
	m2
	5.04

	2
	
	金属(塑钢)窗（拆除）
	1.工作内容:原窗拆除
	m2
	5.04

	3
	牙科CT检查室增加PFC500*700MM窗
	实心砖墙（拆除）
	1.工作内容:拆除墙体（凿门窗洞口）
	m3
	0.08

	4
	
	特种窗
	1.门窗类型:核磁防护窗
	m2
	0.35

	5
	天棚防辐射加固工程
	模板
	
	m2
	55.66

	6
	
	钢梁
	
	t
	0.95

	7
	下水管线拐弯至走廊天棚
	塑料管
	
	m
	20

	8
	走廊CT检查室门口暖气管线改路
	凿(压、切割)槽
	
	m
	4.2

	9
	
	塑料管
	
	m
	4.2

	10
	
	石材楼地面
	
	m2
	0.63

	11
	
	接地母线
	接地线16mm2
	m
	10

	12
	走廊大白
	抹灰面油漆
	
	m2
	48

	13
	防雷接地工程
	挖单独土方
	
	m3
	7.63

	14
	
	接地母线
	1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:4*4
	m
	30

	15
	
	接地母线
	1.名称:热镀锌角钢 2.规格:5*5
	m
	36

	16
	
	单独土石方回填
	1.材料品种:木炭
	m3
	0.3

	17
	
	单独土石方回填
	
	m3
	7.33

	18
	外墙保温
	保温隔热墙面
	
	m2
	30

	19
	
	保温隔热墙面
	
	m2
	30

	20
	CT检查室指示灯
	防辐射铅百叶风扇
	1.名称:防辐射铅百叶风扇
	台
	2

	21
	
	高度标志灯、障碍灯
	
	套
	2

	22
	地面基础处理
	打磨楼地面
	
	m2
	62.84

	23
	CT室地面暖气管道封包
	墙、柱面装饰板
	白色医用抗菌板饰面、18MM防火多层板基层安装
	m2
	9

	24
	洁具
	洗脸盆
	
	组
	2

	25
	
	给、排水附件
	
	个
	2

	26
	白钢包门窗口
	金属门窗套
	
	m2
	13.52

	27
	钢制散热器安拆
	钢制散热器
	
	组
	5

	28
	
	钢制散热器（拆除）
	
	组
	5

	29
	
	塑料管（拆除）
	
	m
	20

	30
	
	塑料管
	CT室地面暖气管道封包
	m
	20

	31
	深灰色铝踢脚线
	金属踢脚线
	
	m
	68





